新泉城5楼、6楼办公区装修项目 公开招标报名公告附件1

**技术参数要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目参考价格 | 备注 |
| 单价 | 总价 |
| 1 | 阿姆斯壮塑胶地板 |  |  |  | 材质为同质透心符合国标，35个房间及公共区域。 |
| 2 | 房间隔断 |  |  |  | 将8个房间隔成26个小房间，材质使用10mm钢化磨砂玻璃（1.9米以下为磨砂），框架使用断桥铝。框架异型区域做石膏板墙处理。 |
| 3 | 灯具 |  |  |  | 走廊采用600\*600飞利浦LED照明，室内采用吊挂式LED办公照明。 |
| 4 | 线路 |  |  |  | 线路选用绿灯行国标BV线，隐蔽敷设时穿阻燃PVC管，插座使用公牛品牌。 |
| 5 | 弱电 |  |  |  | 网线、电话按照点位布线。（附件2） |
| 6 | 配电箱 |  |  |  | 根据室内用电负荷分区控制。 |
| 7 | 防盗门 |  |  |  | 将原工程门更换为防盗门，门锁为自提锁。 |
| 8 | 墙面处理指定品牌立邦三合一或同等档次涂料 |  |  |  | 墙面粉刷处理，室内房顶颜色与墙面双色区分。 |
| 9 | 消防设施 |  |  |  | 根据房间对相应的消防设施进行调整；1、增加烟感，2、对喷淋管道进行加固美化处理。 |
| 10 | 公共区域调整 |  |  |  | 对原吊顶出现损坏的修复处理。 |