山东大学附属生殖医院

综合五楼实验室电缆施工项目招标项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格与型号** | **单位** | **数量** | **备　　注** |
| **一** | **配电架设改造部分** |  |  |  |  |
| **1** | **电缆敷设** | **2\*（YJV-4\*150+1\*70mm²）** | **m** | **100**  | **可用单芯电缆/津达** |
| **5** | **电缆头制作安装** | **150mm²以内** | **套** | **4**  |  |
| **2** | **不锈钢桥架架设** | **300\*150** | **m** | **70**  | **不锈钢/室外用** |
| **3** | **桥架架设** | **300\*150** | **m** | **30**  | **喷塑/室内用** |
| **4** | **支吊架制作安装** | **3KG/付** | **付** | **68**  | **镀锌角铁** |
|  | **小计** |  |  |  |  |
| **二** | **应急接驳箱改造部分** |  |  |  |  |
| **1** | **电缆敷设** | **2\*（YJV-4\*150+1\*70mm²）** | **m** | **22**  | **可用单芯电缆/津达** |
| **2** | **电缆敷设** | **BVR-1\*95mm²** | **m** | **240**  | **可用单芯电缆/津达** |
| **3** | **桥架架设** | **300\*150** | **m** | **25**  | **喷塑/室内用** |
| **4** | **支吊架制作安装** | **3KG/付** | **付** | **15**  | **镀锌角铁** |
| **5** | **电缆头制作安装** | **150mm²以内** | **套** | **12**  |  |
| **6** | **线鼻子制作安装** | **95mm²以内** | **套** | **48**  |  |
| **7** | **应急电源接驳转换箱1** | **明细如下** | **台** | **3**  |  |
|  | **配电箱** | **800\*1000\*200** | **台** | **1**  |  |
|  | **塑壳开关** | **CVS 600F 630D 3P3D** | **只** | **2**  | **施耐德** |
|  | **电线敷设** | **BVR-1\*95mm²** | **m** | **3**  | **津达** |
|  | **线鼻子制作安装** | **95mm²以内** | **只** | **12**  |  |
|  | **辅材** |  | **项** | **1**  |  |
| **6** | **应急电源接驳转换箱2** | **明细如下** | **台** | **1**  |  |
|  | **配电箱** | **800\*1000\*200** | **台** | **1**  |  |
|  | **塑壳开关** | **CVS 200F 200D 3P3D** | **只** | **1**  | **施耐德** |
|  | **电线敷设** | **BVR-1\*95mm²** | **m** | **2**  | **津达** |
|  | **线鼻子制作安装** | **95mm²以内** | **只** | **6**  |  |
|  | **辅材** |  | **项** | **1**  |  |
| **7** | **应急电源接驳箱** | **明细如下** | **台** | **1**  |  |
|  | **配电箱** | **800\*1000\*200** | **台** | **1**  |  |
|  | **塑壳开关** | **CVS 600F 630D 3P3D** | **只** | **1**  | **施耐德** |
|  | **辅材** |  | **项** | **1**  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |
| **三** | **低配室线负载路整合部分** |  |  |  |  |
| **1** | **两台变压器负载相互调整** |  | **回路** | **4**  |  |
| **2** | **原出线柜出线电缆整理** |  | **回路** | **20**  |  |
| **3** | **电线敷设** | **BVR-1\*95mm²** | **m** | **120**  |  |
| **4** | **线鼻子制作安装** | **95mm²以内** | **只** | **24**  |  |